ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

|  | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΊΤΕ ΩΣ ΦΟΡΗΤΟΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ (ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ Ή ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ 100-240V, 47-63Hz Ή /ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ Auto-Stop | ΝΑΙ |  |  |