**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1. Η μίσθωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση, τη συντήρηση/επισκευή των μηχανημάτων καθώς και το κόστος όλων των αναλωσίμων εκτός από το φωτοτυπικό χαρτί | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 2. Οι ετήσιες ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 2.000.000 αντίγραφα | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 3. Τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν στον υπάρχοντα χώρο του Νοσοκομείου και του ΝΑΔΝΘ | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 4. Τα δύο (2) φωτοτυπικά μηχανήματα για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές :   * Τεχνολογίας Laser | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Φωτοαντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και scanner | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγεθος πρωτότυπου / αντιγράφου από Α5 – Α3 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Συνολική χωρητικότητα χαρτιού > 3.000 φύλλα | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τροφοδότης πρωτοτύπων διπλού περάσματος (dual scan) >= 50 φύλλων | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μονάδα duplex για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματη επιλογή μεγέθους χαρτιού | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματο zoom | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ελληνικό Μενού επιλογών (Προαιρετικά) | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Οθόνη αφής | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Zoom 25 – 400% | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ηλεκτρονική σελιδοποίηση | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ταχύτητα >= 50 αντιγράφων / λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μνήμη >= 1GΒ | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πρώτο ασπρόμαυρο αντίγραφο σε <= 5sec | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σκληρός Δίσκος >= 80GB | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 500 χιλιάδων σελίδων | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τουλάχιστον ένα (1) μηχάνημα να διαθέτει finisher με συρραφή | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 5. Τα τρία **(3)** φωτοτυπικά μηχανήματα (2 για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και 1 για το Ν.Α.Δ.Ν.Θ.) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:   * Τεχνολογίας Laser | **NAI** |  |  |  |
| * Φωτοαντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και scanner | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγεθος πρωτότυπου / αντιγράφου από Α5 – Α3 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Συνολική χωρητικότητα χαρτιού > 1.500 φύλλα | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τροφοδότης πρωτοτύπων διπλού περάσματος (dual scan) >= 50 φύλλων | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μονάδα duplex για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματη επιλογή μεγέθους χαρτιού | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματο zoom | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ελληνικό Μενού επιλογών (Προαιρετικά) * Οθόνη αφής | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Zoom 25 – 200% | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ηλεκτρονική σελιδοποίηση | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ταχύτητα >= 35 αντιγράφων / λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μνήμη >= 1GΒ | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πρώτο ασπρόμαυρο αντίγραφο σε <= 8sec | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σκληρός Δίσκος >= 40GB | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 500 χιλιάδων σελίδων | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τουλάχιστον δύο (2) μηχανήματα να διαθέτουν fax | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 6. Το ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα να διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές :   * Τεχνολογίας Laser | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Φωτοαντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και scanner | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγεθος πρωτότυπου / αντιγράφου από Α3 – Α6, Β4 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ταχύτητα >= 75 αντιγράφων / λεπτό | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ανάλυση 1200dpi | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πολλαπλά 1-999 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού >=8000 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Zoom 25 – 400% | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σκληρός Δίσκος >= 250GB | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πρώτο ασπρόμαυρο αντίγραφο σε <=4 sec | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μνήμη >= 1,5 GΒ | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σελιδοποίηση με συρραφή | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Διασύνδεση USB >=2.0, Ethernet 10/100 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή >=60 / min | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων: Win7, WIN10 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Λειτουργία FAX | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μορφή εξόδου σάρωσης: pdf, jpeg, tiff | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Υποστήριξη λειτουργιών scan to email και scan to folder | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 300 χιλιάδων σελίδων | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| **Ένα (1)** πολυμηχάνημα (για το Ν.Α.Δ.Ν.Θ.) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER A4** | | | | **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ** | | 1 | Αριθμός Τεμαχίων | 1 | | 2 | Μέγεθος Σελίδας | Α4 | | 3 | Μονόχρωμος | ΝΑΙ | | 4 | Δυνατότητες |  | | 4.1 | Εκτύπωσης **ΝΑΙ** | ΝΑΙ | | 4.2 | Σάρωσης | ΝΑΙ | | 4.3 | Αντιγραφής | ΝΑΙ | | 5 | Εκτύπωση |  | | 5.1 | Ταχύτητα | ≥ 40 σελ / λεπτό | | 5.2 | Ανάλυση | ≥ 1200 dpi | | 5.3 | Διπλής Όψης | ΝΑΙ | | 6 | Σάρωση |  | | 6.1 | Έγχρωμη | ΝΑΙ | | 6.2 | Ανάλυση | ≥ 600 ppi | | 6.3 | Αυτόματος Τροφοδότης | ΝΑΙ | | 6.4 | Αποθήκευση σε PDF, JPG, TIFF | NAI | | 6.5 | Διπλής Όψης | ΝΑΙ | | 7 | Αντιγραφή |  | | 7.1 | Μονόχρωμη | ΝΑΙ | | 7.2 | Ταχύτητα | ≥ 40 σελ / λεπτό | | 8 | Συνδεσιμότητα | USB, Ethernet | | 9 | Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | ≥ 250 σελίδες | | 10 | Μνήμη | ≥ 256 MByte | | 11 | Συμβατότητα εκτύπωσης | PCL 5e/6 | | 12 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 7/8/10/11, Linux | ΝΑΙ | | 13 | Οθόνη Ρυθμίσεων | ΝΑΙ | | 14 | Εκτύπωση με κωδικό Χρήστη | ΝΑΙ | | 15 | Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 χιλιάδων σελίδων | ΝΑΙ | | **ΝΑΙ** |  |  |  |

Ημερομηνία, ………/………./2024

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)