**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1. Η μίσθωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση, τη συντήρηση/επισκευή των μηχανημάτων καθώς και το κόστος όλων των αναλωσίμων εκτός από το φωτοτυπικό χαρτί | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 2. Οι ετήσιες ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 2.000.000 αντίγραφα | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 3. Τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν στον υπάρχοντα χώρο του Νοσοκομείου και του ΝΑΔΝΘ | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 4. Τα δύο (2) φωτοτυπικά μηχανήματα για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές : * Τεχνολογίας Laser
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Φωτοαντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και scanner
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγεθος πρωτότυπου / αντιγράφου από Α5 – Α3
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Συνολική χωρητικότητα χαρτιού > 3.000 φύλλα
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τροφοδότης πρωτοτύπων διπλού περάσματος (dual scan) >= 50 φύλλων
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μονάδα duplex για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματη επιλογή μεγέθους χαρτιού
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματο zoom
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ελληνικό Μενού επιλογών (Προαιρετικά)
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Οθόνη αφής
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Zoom 25 – 400%
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ταχύτητα >= 50 αντιγράφων / λεπτό
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μνήμη >= 1GΒ
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πρώτο ασπρόμαυρο αντίγραφο σε <= 5sec
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σκληρός Δίσκος >= 80GB
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 500 χιλιάδων σελίδων
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τουλάχιστον ένα (1) μηχάνημα να διαθέτει finisher με συρραφή
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 5. Τα τρία **(3)** φωτοτυπικά μηχανήματα (2 για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και 1 για το Ν.Α.Δ.Ν.Θ.) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:* Τεχνολογίας Laser
 | **NAI** |  |  |  |
| * Φωτοαντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και scanner
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγεθος πρωτότυπου / αντιγράφου από Α5 – Α3
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Συνολική χωρητικότητα χαρτιού > 1.500 φύλλα
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τροφοδότης πρωτοτύπων διπλού περάσματος (dual scan) >= 50 φύλλων
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μονάδα duplex για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματη επιλογή μεγέθους χαρτιού
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματο zoom
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ελληνικό Μενού επιλογών (Προαιρετικά)
* Οθόνη αφής
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Zoom 25 – 200%
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ταχύτητα >= 35 αντιγράφων / λεπτό
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μνήμη >= 1GΒ
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πρώτο ασπρόμαυρο αντίγραφο σε <= 8sec
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σκληρός Δίσκος >= 40GB
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 500 χιλιάδων σελίδων
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Τουλάχιστον δύο (2) μηχανήματα να διαθέτουν fax
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 6. Το ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα να διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές :* Τεχνολογίας Laser
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Φωτοαντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και scanner
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγεθος πρωτότυπου / αντιγράφου από Α3 – Α6, Β4
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ταχύτητα >= 75 αντιγράφων / λεπτό
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Ανάλυση 1200dpi
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πολλαπλά 1-999
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού >=8000
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Zoom 25 – 400%
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σκληρός Δίσκος >= 250GB
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Πρώτο ασπρόμαυρο αντίγραφο σε <=4 sec
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μνήμη >= 1,5 GΒ
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σελιδοποίηση με συρραφή
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Διασύνδεση USB >=2.0, Ethernet 10/100
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή >=60 / min
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων: Win7, WIN10
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Λειτουργία FAX
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Μορφή εξόδου σάρωσης: pdf, jpeg, tiff
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Υποστήριξη λειτουργιών scan to email και scan to folder
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| * Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 300 χιλιάδων σελίδων
 | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| **Ένα (1)** πολυμηχάνημα (για το Ν.Α.Δ.Ν.Θ.) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

|  |
| --- |
| **ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER A4**  |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ** |
| 1 | Αριθμός Τεμαχίων | 1 |
| 2 | Μέγεθος Σελίδας | Α4 |
| 3 | Μονόχρωμος | ΝΑΙ |
| 4 | Δυνατότητες |   |
| 4.1 | Εκτύπωσης **ΝΑΙ** | ΝΑΙ |
| 4.2 | Σάρωσης | ΝΑΙ |
| 4.3 | Αντιγραφής | ΝΑΙ |
| 5 | Εκτύπωση |   |
| 5.1 | Ταχύτητα | ≥ 40 σελ / λεπτό |
| 5.2 | Ανάλυση | ≥ 1200 dpi |
| 5.3 | Διπλής Όψης | ΝΑΙ |
| 6 | Σάρωση |   |
| 6.1 | Έγχρωμη | ΝΑΙ |
| 6.2 | Ανάλυση | ≥ 600 ppi |
| 6.3 | Αυτόματος Τροφοδότης | ΝΑΙ |
| 6.4 | Αποθήκευση σε PDF, JPG, TIFF | NAI |
| 6.5 | Διπλής Όψης | ΝΑΙ |
| 7 | Αντιγραφή |   |
| 7.1 | Μονόχρωμη | ΝΑΙ |
| 7.2 | Ταχύτητα | ≥ 40 σελ / λεπτό |
| 8 | Συνδεσιμότητα | USB, Ethernet  |
| 9 | Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | ≥ 250 σελίδες |
| 10 | Μνήμη | ≥ 256 MByte |
| 11 | Συμβατότητα εκτύπωσης | PCL 5e/6 |
| 12 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 7/8/10/11, Linux | ΝΑΙ |
| 13 | Οθόνη Ρυθμίσεων | ΝΑΙ |
| 14 | Εκτύπωση με κωδικό Χρήστη | ΝΑΙ |
| 15 | Σε περίπτωση refurbished να έχει κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 χιλιάδων σελίδων | ΝΑΙ |

 | **ΝΑΙ** |  |  |  |

Ημερομηνία, ………/………./2024

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)