ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	
1.	 Να περιγραφεί η τεχνολογία μέτρησης (film, TLD, OSL, άλλο)
	ΝΑΙ			
2.	 Τα προσφερόμενα δοσίμετρα να είναι κατάλληλα για χρήση σε Χ και γ ακτινοβολίες. Να δοθεί το εύρος ενεργειών.
	ΝΑΙ			
3.	 Να δοθεί το εύρος των μετρούμενων δόσεων. Ελάχιστη τιμή 0.1 mSv.
	ΝΑΙ			
4.	Κάθε δοσίμετρο να φέρει ειδική σήμανση ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει κάθε εκτιθέμενος εργαζόμενος το δοσίμετρο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 	ΝΑΙ			
5.	 Σε κάθε δοσίμετρο να αναγράφεται η περίοδος χρήσης του.
	ΝΑΙ			
6.	Κάθε ατομικό δοσίμετρο ανάλογα με την φύση του υλικού που χρησιμοποιεί για την μέτρηση της δόσης θα πρέπει να τοποθετείται σε  κατάλληλη θήκη ή συσκευασία, η οποία να το προστατεύει από εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μέτρηση (π.χ. νερό, υγρασία).
	ΝΑΙ			
7.	Κάθε δοσίμετρο θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις  με ικανοποιητική ακρίβεια σε θερμοκρασίες -10 °C έως 40 °C.
	ΝΑΙ		

8.	Κάθε ατομικό δοσίμετρο θα πρέπει να μην επηρεάζεται από μηχανικές κακώσεις λόγω πτώσης από ύψος έως και 2 μέτρα ή από έκθεση σε φως και σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
	ΝΑΙ			
9.	Θα πρέπει να μετρούνται: το ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 χιλιοστών, Hp(10), το ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 0,07 χιλιοστών, Hp(0.07), και να γίνεται εκτίμηση της ενεργού δόσης, Ε, σε mSv.
	ΝΑΙ			
Το εργαστήριο που παρέχει υπηρεσίες δοσιμέτρησης προσωπικού θα πρέπει:
				
•	Να είναι εξουσιοδοτημένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ως «υπηρεσία δοσιμετρίας», κατά την έννοια του στοιχείου 100 του άρθρου 4 και του άρθρου 81 του ΠΔ 101 (ΦΕΚ 194/Α/20-11-2018).
	ΝΑΙ			
•	Να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» ή ισοδύναμου. Η διαπίστευση να αφορά την μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
	ΝΑΙ			
•	Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 62387:2016 (EN/IEC 62387-1:2012 τροποποιημένο) «Όργανα προστασίας από ακτινοβολία – Ολοκληρωμένα παθητικά συστήματα δοσιμετρίας για ατομική, περιβαλλοντική και παρακολούθηση στον χώρο εργασίας ακτινοβολιών βήτα και φωτονίων».
	ΝΑΙ			
•	Να αποστέλλει σε μηνιαία βάση ατομικά δοσίμετρα κατάλληλου τύπου στο Νοσοκομείο. Εξαίρεση θα αποτελεί η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου η οποία θα καλύπτεται με 1 δοσίμετρο.
	ΝΑΙ			
•	Τα αποτελέσματα ατομικής δοσιμέτρησης να ανακοινώνονται στον επόπτη ακτινοπροστασίας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των ατομικών δοσιμέτρων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο επόπτης ακτινοπροστασίας θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εσόδου στο σύστημα δοσιμέτρησης για παρακολούθηση των μετρήσεων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
	ΝΑΙ			
•	Να δεσμεύεται ότι, εφόσον τα ατομικά δοσίμετρα δεν επιστραφούν έγκαιρα, θα είναι σε θέση να μετρήσουν με ικανοποιητική ακρίβεια την καταγραφείσα δόση και μάλιστα σε βάθος χρόνου τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των δοσιμέτρων στο Νοσοκομείο.
	ΝΑΙ			
•	Να δεσμεύεται ότι ο χρόνος μη επιστροφής ενός δοσιμέτρου, μετά την παρέλευση του οποίου το δοσίμετρο θα θεωρείται απολεσθέν και η αξία του θα χρεώνεται, δεν θα είναι μικρότερος από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αποστολής των δοσιμέτρων στο Νοσοκομείο
	ΝΑΙ			
•	Να καταχωρεί τα αποτελέσματα στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.
	ΝΑΙ			
•	Να δεσμεύεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη δόση εντός μικρού χρονικού διαστήματος (όχι πάνω από 12 ώρες) από την άφιξη των δοσιμέτρων στους χώρους του.
	ΝΑΙ			
•	Κατά την έναρξη της συνεργασίας να υπογραφεί συμφωνητικό προστασίας προσωπικών δεδομένων.
	ΝΑΙ			
Η προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις χρεώσεις για:
				
α) Μέτρηση δοσιμέτρου (εκτιμώμενη ποσότητα 160 εργαζόμενοι ετησίως)
	ΝΑΙ			
Β) Νέο δοσίμετρο (εκτιμώμενη ποσότητα 20 δοσίμετρα ετησίως)
	ΝΑΙ			
Γ) Κατεστραμμένο δοσίμετρο (εκτιμώμενη ποσότητα 10 δοσίμετρα ετησίως)
	ΝΑΙ			
Δ) Μη επιστρεφόμενο δοσίμετρο. Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα στο οποίο ένα δοσίμετρο θεωρείται ως μη επιστρεφόμενο και χρεώνεται (εκτιμώμενη ποσότητα 30 δοσίμετρα ετησίως).
	ΝΑΙ			
Οι χρεώσεις θα περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς από το εργαστήριο δοσιμέτρησης προς το Νοσοκομείο.
	ΝΑΙ			

Ημερομηνία, ………/………./2024

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)